Anotations techniques et de jeu

REMARQUES TECHNIQUES

1. Dans le menu de vol, panneau EXAMINATEUR, si vous choisissez
d'utiliser le moins de d‚tail possible pour votre terrain, l'option
m‚lange devient inop‚rante.

2. Si vous ‚jectez votre CD Flight Unlimited pendant l'installation,
vous risquez de cr‚er des problŠmes qui empˆcheront Flight de
fonctionner correctement. Si vous rencontrez ce problŠme, veuillez
effacer votre ancient r‚pertoire et r‚installer.

3. Lorsque vous choisissez une carte musique lors de l'installation,
sachez que les cartes Ensoniq Soundscape et Roland RAP-10, par leur
configuration originelle, ne peuvent ˆtre install‚es qu'en mode
automatique et non pas manuellement.

4. Charger "SHARE" risque d'interf‚rer avec Flight. Dans ce cas, nous
vous conseillons d'‚liminer SHARE de votre fichier AUTOEXEC.BAT en
utilisant la commande REM.

5. Il vous faut au moins 15 m‚ga-octets de libre sur votre disque dur
pour utiliser Flight.

PILOTER AVEC LE CLAVIER

L'interface de vol du clavier de Flight est ‚quip‚e sp‚cialement dans
le but de r‚pondre aux exigences de l'acrobatie a‚rienne, permettant
un maniement pr‚cis et dynamique. Nous avons d‚couvert au'avec ce
systŠme de clavier, vous pouvez op‚rer des r‚glages minutieux, garder
une attitude de vol fixe ou encore amorcer des changements rapides et
aggressifs.

Les touches fonctionnent de la maniŠre suivante:

- Lorsque vous appuyez sur une touche, la surface de contr“le qui lui
est reli‚e bouge l‚gŠrement, puis se repositionne au neutre.

- Appuyez vite plusieurs fois permet d'atteindre rapidement la
d‚flexion complŠte de cette surface de contr“le.

- En gardant la touche appuy‚e, vous pouvez conserver la surface de
contr“le dans une position d‚termin‚e. Lorsque vous relƒchez cette
touche, ceci vous ramŠne en position neutre.

- Vous pouvez recentrer instantan‚ment toute surface de contr“le en
appuyant sur la touche oppos‚e … sa d‚flexion actuelle. Par exemple,
si votre gouverne de direction est … fond vers le bas, vous pouvez la
recentrer imm‚diatement en appuyant sur la touche 2 du clavier
num‚ro.

Les touches sont organis‚es de la fa‡on suivante:

ALT + n'importe quelle touche ou la touche ENTRE du clavier num‚ro + 
n'importe quelle touche entraŒne une d‚flexion totale pour cette surface de 
contr“le.

Sur le clavier num‚ro:

7=gouverne de direction	8=gouverne de profondeur 9=gouverne de direction
  … fond sur la gauche	  vers le bas	           … fond sur la droite

4=aileron gauche	5=gouverne de profondeur 6=aileron droit
                          centr‚e

1=gouverne de direction	2=gouverne de profondeur 3=gouverne de direction
  … gauche	          vers le haut	           … droite

Nous avons pr‚vu ‚galement deux touches de gouverne de direction pour la main 
gauche:

a=gouverne de direction … gauche        d=gouverne de direction … droite

Si vous avez une manette de jeu mais ne poss‚dez pas de p‚dales, nous vous 
conseillons de prendre la manette dans une main et d'utiliser les touches de 
gouverne de direction sur le clavier avec l'autre main.

JOUER LE JEU

1. Lorsque vous pilotez, soyez prudent si vous infligez … votre avion un 
d‚crochage acc‚l‚r‚. Tirer le manche … fond et brutalement est souvent
moins efficace que de le tirer doucement mais fermement. Si vous tirez
brutalement sur le manche, vous risquez de d‚crocher une aile
momentan‚ment, ce qui vous fait perdre de la vitesse et vous fait remonter
plus lentement que si vous tirez doucement sur le manche.

2. Flight Unlimited a ajout‚ un carnet de vord intitul‚ "Cool Demos", qui
contient des exemples de vol parfois assez impressionnants. Jetez-y un
coup d'oeil, vous aurez une meilleure id‚e de ce que vous pouvez faire en
vol libre.

3. Flight commence avec le modŠle de vol gyroscopique choisi par d‚faut
(vous pouvez le changer dans le Menu de Vol: panneau OPTIONS). Le modŠle
de vol gyroscopique (au contraire du modŠle standard) est une exclusivit‚
de Flight qui vous permet un pilotage d'un r‚alisme trŠs raffin‚ que vous
ne trouverez dans aucun autre simulateur. Il pr‚sente des effets
gyroscopiques tels que sillage, facteur P, torque et precession
gyroscopique  (r‚f‚rez-vous au chapŒtre 8 de votre manuel pour plus
d'explications). Toutefois, si ces effets rendent votre pilotage difficile
(surtout si vous n'avez pas de p‚dales de gouverne de direction), 
choisissez alors le modŠle de vol standard qui est plus simplifi‚ donc plus
facile … utiliser.

4. Lors de votre tout premier vol, vous remarquerez que la r‚solution de
l'image est r‚gl‚e … 320x400. Si vous voulez changer ce paramŠtre, appuyez
sur les touches ALT-m durant le vol ou choisissez le panneau VUE dans le
Menu de Vol. Flight vous offre une large s‚lection quant … la qualit‚ de
l'image y compris le mode 1024x768 avec un million d'unit‚s image, une
vitesse d'image et un systŠme VGA des plus avanc‚s. Vous obtiendrez un
‚quilibre entre la qualit‚ de l'image et la vitesse de jeu en fonction de
vos choix et de la performance de votre ordinateur.

5. Comme dans la r‚alit‚, les avions de Flight sont trŠs sensibles … la
force G et … la survitesse (vous allez probablement trop vite si votre
indicateur de vitesse relative est proche de la marque rouge et vous
risquez de briser l'avion en plein ciel). Si vos ailes commencent …
grincer … cause de la tension, relƒchez votre prise, ou changer la
r‚sistance de l'avion du mode normal au mode invuln‚rable. C'est pour cela
qu'il est recommand‚ de ne pas voler constamment … plein r‚gime.

6. Flight a maintenant un angle de cam‚ra suppl‚mentaire: la cam‚ra au sol.
Vous pouvez la selectionner dans le Menu de Vol, panneau VUE, ou en
appuyant sur la touche C ou les touches SHIFT et C pour faire d‚filer les
diff‚rents points de vue. La cam‚ra au sol montre l'avion depuis un point
fixe au sol, tout comme un spectateur le verrait lors d'une comp‚tition
d'acrobaties a‚riennes. Vous pouvez changer de plan comme avec les autres
cam‚ras.

7. Si vous piloter le Grob lors d'un d‚collage remorqu‚, mieux vaut ne pas
utiliser votre gouverne de direction pour garder les ailes … niveau, mais
plut“t les ailerons.

8. Jetez un oeil sur le fichier HINTS.FU pour quelques conseils sur les
le‡ons.

9. N'oubliez pas de calibrer votre manette de jeu! Appuyez sur ALT-j
lorsque vous  ˆtes en vol ou au FBO, ou choisissez CONTROLES dans le Menu
de Vol.

10. Pour ceux d'entre vous qui possŠdent un Thrusmaster (P)PCS/WCSII ou
F16- FLCS, nous avons ajout‚ les fichiers correspondants .ADV et .B50.

MANETTE DE JEU

1.Si vous poss‚dez le XL Action Joystick, vous devez reconfigurer votre
manette de jeu en option "Thrustmaster" dans le Menu de Vol, panneau
CONTROLES.
