132      Длина фрагмента
0        Перехлест
1        Вид фильтрации
-10A1-16 Вкл.амп,амп':классов/A/вид:0-абс.,1-lg,2-√√,...6. Меняй 2 символа -+ !!
--------------------------------------------------------------------------
c    тип параметра: A/C/S/Q/D/P/K/0
0    тип нормировки
7    Число признаков (без амплитуды)
7    Число коэффициентов АКФ и АР (для спектров 1-10,21-27 или кепстра)
---------------------------------------------------------------------------
+    Дифф."спектр"-признаки (кепстр,...) поверху (-) или дополняют исходные (+).
0     Число производных от "спектр"-признаков. При размещении поверху дифф-ть все "спектр"-признаки
------------------------------ ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА в ACE -------------------
8     способ нормировки спектра (SpecNorm)
14    Метод счета спектра (Metod)
90   число Фурье-коэфф. (FFTCoefs)
0     стартовая частота (aParam, при счете квантилей)
------------------------------- ПАРАМЕТРЫ ГРАФИКОВ -----------------------
0      способ нормировки спектра (grNorm)
16     Число коэффициентов АКФ, АР, кепстров (gACFOrd)
128    Число Фурье-коэфф. (FFTGraf)
----------------------------- ПАРАМЕТРЫ "ВИДИМОЙ РЕЧИ" -----------------
2      способ нормировки спектра (vfNorm)
12     Число коэффициентов АКФ и АР (vrACF)
128    число Фурье-коэфф. (vrNFFT)
128    длина фрагмента (vrFrag)
20     сдвиг фрагмента (vrShift)
0,12,6,14,10,11,1,3
0.3    Доля вычитаемого шума