TERRA NOVA: STRIKE FORCE CENTAURI

FICHIER README.TXT
===================================================================

1) Si vous installez Terra Nova en mode Windows 95 et que le programme d'installation s'interrompt lors du red‚marrage du DOS, v‚rifiez que vous disposez d'un gestionnaire de souris DOS et/ou contactez votre revendeur habituel.
Pour lancer Terra Nova, vous devez disposer d'un gestionnaire vid‚o ou d'un gestionnaire sonore. Contactez votre revendeur.

2) Si vous disposez d'une carte Matrox MGA Millenium, lancez Terra Nova SANS INSTALLER UNIVBE et avec les paramŠtres +BADPALDAC.

3) Nous vous recommandons vivement d'utiliser une carte sonore. Dans le cas contraire, vous pourrez jouer … Terra Nova, mais vous n'entendrez ni les voix des soldats ni les s‚quences d'animation.

4) Si vous choisissez General MIDI dans le menu Choisir une nouvelle carte, "Roland SCCI" apparaŒt en bas … gauche de l'‚cran. Ne vous inqui‚tez pas, c'est normal.

5) Terra Nova doit disposer d'un certain espace pour stocker temporairement les fichiers du CD-ROM. Par exemple, l'option Installation minimale n‚cessite 20 Mo d'espace sur votre disque dur pour les fichiers d'‚change. Si vous choisissez cette option, vous devez disposer de 20 Mo d'espace sur votre disque dur pour jouer … Terra Nova.

6) Le mode Haute r‚solution (320 x 400) requiert de la m‚moire suppl‚mentaire et ne peut pas ˆtre s‚lectionn‚ dans le panneau Options si vous ne disposez que de 8 Mo de m‚moire. Vous pouvez cependant l'utiliser pour certaines missions en fonction de la m‚moire exacte dont vous disposez. Si vous voulez essayer, vous pouvez activer le mode Haute r‚solution sur un ordinateur de 8 Mo, lancez "tn + hires", puis activez le mode 320 x 400 dans le panneau Options.

7) Les armes … projectiles (comme le lance-grenades et le lance-missiles) sont ‚quip‚es de "chargeurs" (3 projectiles par "chargeur"). Entre les trois premiers tirs, le d‚lai de rechargement est court, puis il est suivi d'un d‚lai plus long pour recharger un nouveau chargeur dans l'arme.

8) La port‚e des armes … projectiles varie en fonction de la gravit‚ et de l'altitude.

9) Ne vous arrˆtez jamais! Une cible mobile est plus difficile … atteindre qu'une cible fixe.

10) Les touches Alt-S vous permettent d'ordonner … vos soldats de vous transmettre leur statut. 

11) Pour relancer une des scŠnes apparaissant lorsque vous quittez vos quartiers, revenez-y, sauvegardez le jeu et rechargez-le. Lorsque vous quitterez vos quartiers, la scŠne sera alors relanc‚e.

12) Votre combinaison est ‚quip‚e d'un moniteur vocal interne vous transmettant les informations importantes: systŠmes endommag‚s, sondes largu‚es, fonctions auxiliaires activ‚es, etc..

13) Lorsque vos soldats tentent de se maintenir en formation, ils coupent r‚guliŠrement votre ligne de tir. Pour palier ce problŠme et rompre la formation, il vous suffit de leur transmettre un ordre d'Offensive (appuyez sur Alt-A pour transmettre l'ordre … toute l'escadre).

14) Le m‚lange d'alcaps et d'eau donne un breuvage trŠs proche du martini.


Le Team Schmitty
(les d‚veloppeurs de TN)




===================================================================

REMARQUES TECHNIQUES

Officiellement, Terra Nova ne reconnaŒt pas les casques virtuels ou les joysticks. Mais vous devriez malgr‚ tout pouvoir les utiliser.

CASQUES VIRTUELS

Activez votre casque virtuel avant de d‚marrer Terra Nova.

Pour permettre la prise en charge de votre casque virtuel, vous devez entrer des paramŠtres sp‚cifiques, par exemple "tn+vr" au lieu de "tn".
+vr permet la d‚tection automatique du casque. Le jeu d‚tecte automatiquement le type de casque que vous utilisez.

+iglass ne recherche que le systŠme Virtual IO iglasses
+vfx1 ne recherche que le casque VFX1
+cmaxx ne recherche que le systŠme VictorMaxx CyberMaxx

Ces paramŠtres activent un mode vous permettant de regarder dans la direction de votre combinaison PBA. Ainsi si vous tournez la tˆte, votre combinaison suit ce mouvement. Mais vous devez aussi utiliser le clavier pour tourner et compl‚ter les mouvements de votre tˆte. La touche [F] et la touche centrale du pav‚ num‚rique permettent de recentrer votre orientation et de remettre votre cap … z‚ro. 

La fa‡on la plus avanc‚e (mais la plus difficile) de jouer est de ne sp‚cifier que "+neck" sur la ligne de commande. Vous pouvez ainsi d‚placer le cou, ce qui ne correspond pas n‚cessairement … la direction de votre combinaison. Ce mode vous permet de regarder au-dessus de votre ‚paule et de tirer sur des ennemis situ‚s derriŠre vous alors que vous tentez de leur ‚chapper. La touche [F] et la touche centrale du pav‚ num‚rique permettent d'orienter votre corps dans la direction vers laquelle vous regardez.

Terra Nova ne reconnait pas la vision st‚r‚oscopique, mais uniquement les mouvements de la tˆte. Mais c'est d‚j… pas mal.

JOYSTICKS

Pour utiliser un joystick, vous devez ‚diter votre fichier de configuration (fichier tn.cfg du r‚pertoire Terra Nova).

Le fichier tn.cfg doit comprendre une ligne de commande indiquant "joystick ##" o— ## correspond … un des num‚ros suivants:

0 joystick standard
1 Flighstick Pro
2 Thrustmaster
3 aucun

Lancez ensuite Terra Nova et votre joystick doit fonctionner correctement.

Jeu:
Le bouton 1 permet de tirer … l'endroit o— se trouve votre pointeur
Le bouton 2 permet d'activer les r‚acteurs de saut
[Alt]-[J] permet de recentrer le joystick

Si votre joystick est ‚quip‚ d'un interrupteur "hat", celui-ci permet de contr“ler les angles de vision de la tˆte. Orientez cet interrupteur vers le haut pour regarder vers le haut, vers la gauche pour regarder vers la gauche, et ainsi de suite. Le bouton 3 du joystick (le cas ‚ch‚ant) permet de recentrer la tˆte.


