AUDIO-PROBLEME 

 
UNTER WINDOWS 95 

Vergewissern Sie sich, daß die richtigen Windows
95-Treiber für Ihre Soundkarte installiert sind. 
(Näheres finden Sie im Handbuch zu Ihrer 
Soundkarte.)

Das Installationsprogramm für Windows 95 
erkennt Ihre Soundkarte automatisch und 
konfiguriert das Spiel entsprechend. Außerdem 
überprüft das Spiel beim Starten Ihre Soundkarte 
zur Sicherheit ein zweites Mal. 
 
Sollten Sie einmal Ihre jetzige Soundkarte durch 
eine andere ersetzen, folgen Sie den Installa-
tionsanweisungen der neuen Karte. Sobald die 
Soundkarte unter Windows 95 einwandfrei läuft, 
starten Sie das Spiel erneut. Die Karte müßte 
nun automatisch erkannt werden; es sollte nicht 
notwendig sein, über das Installationsprogramm 
das Spiel für Ihre neue Soundkarte erneut zu 
konfigurieren.


UNTER MS-DOS 

Das Installationsprogramm für MS-DOS erkennt 
Ihre Soundkarte automatisch und konfiguriert das 
Spiel entsprechend. Falls "Automatische Suche" in 
Ihrem System die richtige Soundkarte nicht findet 
oder die Erkennung nicht beenden kann, versuchen 
Sie, Ihre Karte manuell auszuwählen. 

Wenn beim Soundtest Probleme mit der 
Musikwieder-gabe auftreten oder Ihre Soundkarte 
nicht erkannt wird, fehlt möglicherweise in Ihrer 
AUTOEXEC.BAT eine Umgebungsvariable. Lesen Sie 
dazu den unten-stehenden Abschnitt "KORREKTE 
PROGRAMMEINTRÄGE FÜR SOUNDKARTEN" 
oder schlagen Sie in Ihrer Referenz-karte nach, um 
dieses und andere Probleme zu lösen.


KORREKTE PROGRAMMEINTRÄGE FÜR 
SOUNDKARTEN (MS-DOS)

Die folgenden Einträge für die entsprechenden 
Soundkarten sollten so in Ihrer CONFIG.SYS und 
AUTOEXEC.BAT stehen. Die speziellen Parameter 
und Verzeichniseinträge für Ihre Karte können 
davon abweichen; verwenden Sie daher die Einträge, 
die momentan in Ihrer CONFIG.SYS und 
AUTOEXEC.BAT stehen. Für die Gruppe der Sound 
Blaster- bzw. Sound Blaster-kompatiblen Karten 
sollten Sie sicherstellen, daß die 
Umgebungsvariable SET BLASTER= in Ihrer 
AUTOEXEC.BAT zu den aktuellen Einstellungen 
Ihrer Soundkarte paßt. Bei falschen 
Einstellungen kann es zum Absturz oder zu 
Tonausfall kommen. Ist Ihre Karte hier nicht 
aufgelistet, sehen Sie bitte im Handbuch Ihrer 
Soundkarte nach, wie sie korrekt konfiguriert 
wird.

ACHTUNG: Dies sind Beispieleinstellungen für die 
aufgeführten Karten. Ihre Einstellungen 
unterscheiden sich möglicherweise davon. 
Verwenden Sie die Einträge, die momentan in Ihrer 
CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT stehen.


CREATIVE LABS SOUND BLASTER
===========================
CONFIG.SYS: 
  Keine

AUTOEXEC.BAT: 
  SET BLASTER= A220 I7 D1 T1

Achtung: Bei dieser Karte werden Einstellungen 
durch Jumper auf der Karte festgelegt.


CREATIVE LABS SOUND BLASTER V2.0
================================
CONFIG.SYS: 
  Keine

AUTOEXEC.BAT: 
  SET BLASTER= A220 I7 D1 T3

Achtung: Bei dieser Karte werden Einstellungen 
durch Jumper auf der Karte festgelegt.


CREATIVE LABS SOUND BLASTER PRO
===============================
CONFIG.SYS: 
  Keine

AUTOEXEC.BAT:
  SET BLASTER= A220 I7 D1 T2

Achtung: Bei dieser Karte werden Einstellungen 
durch Jumper auf der Karte festgelegt.


CREATIVE LABS SOUND BLASTER PRO V2.0
================================
CONFIG.SYS: 
  DEVICE=C:\SBPRO\DRV\CTSBPRO.SYS /UNIT=0
     /BLASTER=A:220 I:5 D:1
  DEVICE=C:\SBPRO\DRV\CTMMSYS.SYS

AUTOEXEC.BAT: 
  SET BLASTER=A220 I5 D1 T4

Achtung: Bei dieser Karte werden Einstellungen 
durch Jumper auf der Karte festgelegt.


CREATIVE LABS SOUND BLASTER 16
==============================
CONFIG.SYS:
  DEVICE=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT =0 
     /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
  DEVICE=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS

AUTOEXEC.BAT:
  SET SOUND=C:\SB16
  SET BLASTER= A220 I5 D1 H5 P330 T6
  SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E
  C:\SB16\DIAGNOSE /S
  C:\SB16\SB16SET /P /Q

Achtung: Bei dieser Karte werden die 
Einstellungen normalerweise über die 
CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT festgelegt. 
Einige ältere Karten werden über Jumper 
eingestellt.


CREATIVE LABS SOUND BLASTER AWE32
================================
CONFIG.SYS:
  DEVICE=C:\AWE32\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 
     /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
  DEVICE=C:\AWE32\DRV\CTMMSYS.SYS

AUTOEXEC.BAT:
  SET SOUND=C:\AWE32
  SET BLASTER= A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6
  SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E MODE:0
  C:\AWE32\DIAGNOSE /S
  C:\AWE32\SB16SET /P /Q
  C:\AWE32\AWEUTIL /S

Achtung: Bei dieser Karte werden die 
Einstellungen normalerweise über die 
CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT festgelegt.


GRAVIS ULTRASOUND MAX
=====================
CONFIG.SYS:
  Keine

AUTOEXEC.BAT:
  SET ULTRASND=220,1,1,11,5 
  SET ULTRADIR=C:\ULTRASND
  SET BLASTER=A220 I5 D1 T1
  SET ULTRA16=32c,0,0,1,0 (nur für MAX-
     Boards)
  C:\ULTRASND\ULTRINIT.EXE -EJ

Achtung: Betreiben Sie diese Karte im Native-
Modus. Verwenden Sie keinerlei Emulationstreiber 
wie SBOS.


GRAVIS ULTRASOUND
=================
CONFIG.SYS:
  DEVICE=C:\ULTRASND\ULTRINIT.SYS   
     ULTRASND=220,1,1,11,5

AUTOEXEC.BAT:
  SET ULTRASND=220,1,1,11,5 
  SET ULTRADIR=C:\ULTRASND
  SET BLASTER=A220 I5 D1 T1
  C:\ULTRASND\ULTRINIT.EXE

Achtung: Die Zeile SET ULTRASND muß dieselben 
Einstellungen haben, die von ULTRINIT.SYS in der 
CONFIG.SYS definiert werden. Laden Sie keinerlei 
Emulationstreiber wie SBOS.


MEDIA VISION PRO AUDIO SPECTRUM/
PRO AUDIO STUDIO
================================
CONFIG.SYS:
  DEVICE=C:\PROAUDIO\MVSOUND.SYS D:3 Q:7 
     S:1,220,1,5 M:0 J:1 V:80

AUTOEXEC.BAT:
  SET BLASTER=A220 I5 D1 T3

Achtung: Media Vision-Karten werden 
normalerweise über die CONFIG.SYS eingestellt. 
Die Zeile SET BLASTER muß den S:-Einstellungen 
in der CONFIG.SYS entsprechen (wie oben). Die 
Zeile T3 gibt an, daß die Karte SBPro-kompatibel 
ist.


ENSONIQ SOUNDSCAPE
==================
CONFIG.SYS:
  Keine

AUTOEXEC.BAT:
  SET BLASTER = A220 Ixx Dxx T1
  SET SNDSCAPE = C:\SNDSCAPE
  C:\SNDSCAPE\SSINIT /I

Achtung: Konfigurieren Sie Ihre IRQ- und DMA-
Einstellungen mit SSINIT.EXE.


ENSONIQ SOUNDSCAPE PNP
======================
CONFIG.SYS:
  Keine

AUTOEXEC.BAT:
  SET BLASTER = A220 Ixx Dxx T1
  SET SNDSCAPE = C:\WINDOWS
  C:\SNDSCAPE\SSINIT /I

Achtung: Konfigurieren Sie Ihre IRQ- und DMA-
Einstellungen mit SSINIT.EXE. Die Zeile SET 
SNDSCAPE teilt SSINIT mit, wo Ihre 
SNDSCAPE.INI-Datei zu finden ist. Ist sie in einem 
anderen Verzeichnis installiert, ändern Sie den 
Eintrag entsprechend ab.


BOCA SOUND EXPRESSION / SE1440 
==============================
CONFIG.SYS:
  DEVICE=C:\SE1440\CSACMOD1.EXE

AUTOEXEC.BAT:
  SET BLASTER=A220 I5 D1 T4 
  C:\SE1440\CSACMOD1.EXE -S (für SB-Modus)
  or
  C:\SE1440\CSACMOD1.EXE -W (für WSS-Modus)


LOGITECH SOUNDMAN WAVE
======================
CONFIG.SYS:
  DEVICE=C:\SOUNDMAN\SMWSET.SYS

AUTOEXEC.BAT:
  SET BLASTER=A220 D1 I5 T1 H5 P330
  SET LSOUND=C:\SOUNDMAN
  C:\SOUNDMAN\SMWVOL

Achtung:: Starten Sie zum Ändern der 
Einstellungen C:\soundman\setup.exe und folgen 
Sie den Bildschirmanweisungen.


ESS AUDIODRIVE
==============
CONFIG.SYS:
  Keine

AUTOEXEC.BAT: 
  SET BLASTER=A220 I5 D1 T4

Achtung: Starten Sie ESSCFG.EXE zum Ändern von 
IRQ und DMA.


REVEAL SOUNDFX WAVE32
=====================
CONFIG.SYS:
  Keine

AUTOEXEC.BAT:
  SET BLASTER=A220 Ixx Dx T1
  SET SNDSCAPE=C:\SOUNDFX
  C:\SOUNDFX\ SSINIT /I

Achtung: Konfigurieren Sie Ihre IRQ- und DMA-
Einstellungen mit SSINIT.EXE.


AZTECH SOUND GALAXY
===================
(Diese Karten gibt es auch zusammen mit Packard 
Bell Computern unter Namen wie Sound16A und 
Sound144.)

CONFIG.SYS:
  Keine

AUTOEXEC.BAT:
  SET SOUND = C:\SOUND16A
  SET BLASTER = A220 I5 D1 T4
  SET GALAXY = A220 I5 D1 K10 P530 T6
  C:\SOUND16A\UTILITY\SETMODE /SBP (für 
     Sound Blaster Pro-Modus)
  or
  C:\SOUND16A\UTILITY\SETMODE /MSS (für 
     Windows Sound System-Modus)

Achtung: Läuft die Karte im Sound Blaster Pro-
Modus, installieren Sie das Spiel mit der Sound 
Blaster-Option und nicht mit der Sound Blaster 
Pro-Option. Je nachdem, welche Sound Galaxy-
Karte Sie besitzen, ist das Verzeichnis für die 
Treiber unterschiedlich. Stellen Sie sicher, daß 
dieser Unterschied in den Einträgen SET SOUND 
und SETMODE ebenfalls berücksichtigt ist.


MEDIA MAGIC ISP-16
==================
CONFIG.SYS:
  Keine

AUTOEXEC.BAT:
  SET ISP16=C:\ISP16
  SET BLASTER= A220 I5 D1 T4
  C:\ISP16\ISPINIT /B 

Achtung: Diese Karte muß im WSS-Modus laufen. 
Rufen Sie dazu mit ISPINIT das Setup-Programm auf 
und ändern Sie die Einstellungen dort.


TURTLE BEACH TROPEZ
===================
CONFIG.SYS:
  DEVICE=C:\TROPEZ\DOSAPPS\TZMODE.EXE

AUTOEXEC.BAT:
  SET BLASTER=A220 I5 D1 T2
  C:\TROPEZ\DOSAPPS\TZMODE -S (für Sound 
     Blaster Pro-Modus)
  oder
  C:\TROPEZ\DOSAPPS\TZMODE -W (für Windows 
     Sound System-Modus)

Achtung: Verwenden Sie 
C:\TROPEZ\DOSAPPS\TZSETUP.EXE zum Ändern 
Ihrer Soundkarteneinstellungen.


OAK TECHNOLOGIES MOZART
=======================
CONFIG.SYS:
  DEVICE=C:\MZTOAK\MZTINIT.SYS /A220 /I5 /D1 
     /N /G /V7

AUTOEXEC.BAT:
  SET SOUND=C:\MZTOAK
  SET BLASTER = A220 I5 D1 T4
  C:\MZTOAK\MZTVOL.EXE
  C:\MZTOAK\MZTMODE.EXE SB

Achtung: Installieren Sie das Spiel mit der 
Soundoption Sound Blaster.


ANDERE PROBLEME

Sollten Sie während des Installationsvorgangs 
auf Probleme stoßen, die weder im Handbuch, der 
Referenzkarte noch in den Hilfedateien des 
Installationsprogrammes behandelt werden, 
wenden Sie sich bitte an den technischen 
Kundendienst von Electronic Arts. (Näheres 
finden Sie in dem Hilfeabschnitt "Technischer 
Kundendienst" im Installationsprogramm.)

!
