MODEM-PROBLEME


PROBLEME BEIM SPIEL ÜBER 
MODEM/SERIELLES KABEL

Schwierigkeiten beim Verbindungsaufbau: Wenn die 
Meldung "Modem initialisieren fehlgeschlagen" 
erscheint, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Modem 
angeschlossen ist, die richtigen COM-Ports und 
IRQs ausgewählt sind, ein Wählton vorhanden ist 
und daß Ihr Initialisierungsbefehl korrekt ist.

Fehlerbehebung:
Stellen Sie sicher, daß die IRQ-Einstellungen im 
Menü Modem-Einstellung nicht mit den IRQ-
Einstellungen der anderen Geräte (z.B. Maus, 
Soundkarte, CD-ROM Laufwerk) in Konflikt 
geraten können und mit den Einstellungen der 
seriellen Karte übereinstimmen. Wenn es 
Konflikte mit den IRQ-Einstellungen gibt, schauen 
Sie bitte in ihrem Handbuch für die serielle Karte 
nach, wie man die IRQ-Einstellungen ändert und 
erneuern Sie dann die IRQ-Einstellungen in Ihrem 
Menü Modem-Einstellung.

Versuchen Sie, Ihren Modem-Speicher zu löschen 
und seine Konfigurationen auf die Fabrikstandard-
Einstellungen zurückzusetzen. Suchen Sie in Ihrem 
Modem-Handbuch nach Informationen, wie man das 
permanente RAM des Modems löscht.

Wenn die Meldung "Verbinden fehlgeschlagen" 
erscheint, können die beiden Modems keine 
Verbindung herstellen. Überprüfen Sie, ob die 
Telefonnummer richtig, die Leitung nicht besetzt 
und daß Ihr Initialisierungsbefehl korrekt ist und 
Datenkompression, Fehlersuche und 
Fehlerkorrektur ausschaltet.

Die Meldung "Verbindung unterbrochen" erscheint, 
wenn die ESC-Taste gedrückt wird, um den Versuch 
zum Verbindungsaufbau abzubrechen, oder wenn die 
andere Seite nicht auf den Verbindungsversuch 
antwortet.

Wenn Sie es nicht schaffen, einen 
Verbindungsaufbau mit einem anderen Modem 
herzustellen, versuchen Sie, ein Communication-
Package einzusetzen. Wenn Sie bei 9600 Baud ohne 
Datenkompression, Fehlersuche oder 
eingeschalteter Korrektur keine Verbindung 
herstellen können, lassen sich die Modemspiel-
Features dieses Produktes nicht verwenden.
Hinweis: Stellen Sie sicher, daß Ihr Modem und 
Ihre serielle Karte dafür ausgestattet sind, 
Verbindungen und Kommunikation bei 9600 Baud 
herzustellen. Serielle Schnittstellen mit einem 
Chip-Satz von weniger als 16550 UART werden von 
diesem Produkt nicht richtig unterstützt.

Unterbrechung einer Verbindung:
Wenn während des Spiels die Meldung erscheint: 
"Schlechte Leitung ... bitte warten" hat das System 
eine Störung in der Leitung oder ein 
Kommunikations-problem entdeckt und versucht, 
die Übertragung zu berichtigen. Dadurch kann es 
passieren, daß das Spiel langsamer wird oder 
unregelmäßig erscheint. Wenn es dabei verbleibt, 
erhalten Sie die Meldung "Verbindung 
abgebrochen". Erneutes Anwählen oder ein Aus- 
und Wiedereinschalten des Modems kann 
dieses Problem beheben.

Hinweis: Zeitverzögerungen bei elefonverbindungen 
wirken sich auf die Steuerung aus, und längere 
Verzögerungen beeinflussen das Spiel negativ. 
Vermeiden Sie deswegen Satellitenverbindungen. 
Da die Verzögerungszeit meistens eine Folge der 
physikalischen Entfernung zwischen den Spielern 
ist, können lange Verzögerungen auch in falschen 
Initialisierungsbefehlen begründet sein. 
Nochmaliges Anwählen kann daher oftmals eine 
bessere Verbindung nach sich ziehen, die weniger 
Verzögerungszeit hat. Ebenso hilft es, wenn der 
erste Benutzer "Antworten" wählt bevor der 
andere Benutzer "Wählen" wählt, um eine bessere 
Verbindung herzustellen.

Sollten Sie die Verbindung verlieren, während Sie 
in einem Spielmenü sind, müssen Sie die Tasten 
CTRL und F10 drücken, damit das Modem auflegt 
und Sie zum nächsten Bildschirm wechseln können.

Modem-Typen und Initialisierungsbefehle:
Wenn Ihr Modem nicht unter der Option Modem-
Typen aufgelistet ist, versuchen Sie eine der 
typenmäßigen Einstellungen für eine 
Initialisierung auszuwählen, die für Ihr Modem in 
Frage kommen können.

Sollte es vorkommen, daß Ihr 
Initialisierungsbefehl falsch ist, schauen Sie bitte 
in Ihrem Modem-Handbuch nach dem richigen 
Initialisierungsbefehl. Sie können ihn dann direkt 
eingeben, indem Sie Individuell unter der Option 
Modem-Typ wählen, und ihn in die 
Initialisierungsbefehl-Auswahl eintippen. 

Sollten Sie während des Installationsvorgangs 
auf Probleme stoßen, die weder im Handbuch, der 
Referenzkarte noch in den Hilfedateien des 
Installationsprogrammes behandelt werden, 
wenden Sie sich bitte an den technischen 
Kundendienst von Electronic Arts. (Näheres 
finden Sie im Hilfeabschnitt "Technischer 
Kundendienst" des Installationsprogramms.)

!
